|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曜日 | | | | | |  | | | | 日 | | | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 | | 備考 |
| 1 | 日付 | | | | | |  | | | | ．　． | | | ．　． | | ．　． | | ．　． | | ．　． | | ．　． | | ．　． | |  |
| 2 | 開始時刻 | | | | | |  | | | | ： | | | ： | | ： | | ： | | ： | | ： | | ： | |
| 3 | 点検者氏名 | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | 電気空調盤異常・警報 | | | | | | [GOOD] | | | | NG　GOOD | | | NG　GOOD | | NG　GOOD | | NG　GOOD | | NG　GOOD | | NG　GOOD | | NG　GOOD | |
| 5 | 空調操作盤常時ONランプ＜3ヶ所＞ | | | | | | [ON] | | | | OFF　ON | | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | |  |
| 6 | グラフィックモニタ関係(7~17) | | | | | | [OK] | | | | NG　OK | | | NG　OK | | NG　OK | | NG　OK | | NG　OK | | NG　OK | | NG　OK | |
| 7 | 放射線モニタ警報 | | | | | | [無] | | | | 有　　無 | | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | |
| 8 | 放射線モニタ動作 | | | | | | [モニタ電源 ON] | | | | OFF　ON | | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | |
| 9 | グラフィックモニタ警報 | | | | | | [無] | | | | 有　　無 | | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | | 有　　無 | |
| 10 | 廃液タンク水位 | | | | | | [N] | | | | Ｈ　Ｌ　Ｎ | | | Ｈ　Ｌ　Ｎ | | Ｈ　Ｌ　Ｎ | | Ｈ　Ｌ　Ｎ | | Ｈ　Ｌ　Ｎ | | Ｈ　Ｌ　Ｎ | | Ｈ　Ｌ　Ｎ | |
| 11 | 炉室給水弁 | | | | | | [閉] | | | | 開　　閉 | | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | |
| 12 | 燃料室扉 | | | | | | [閉] | | | | 開　　閉 | | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | |
| 13 | その他扉＜5ヶ所＞ | | | | | | [閉] | | | | 開　　閉 | | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | | 開　　閉 | |
| 14 | ピット水位　Highランプ(全架台) | | | | | | [OFF] | | | | ON　OFF | | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | |
| 15 | 制御棒吸収体　Seatランプ(全架台) | | | | | | [ON] | | | | OFF　ON | | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | |
| 16 | Oil Dump弁開ランプ(A,B架台) | | | | | | [ON] | | | | OFF　ON | | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | |
| 17 | Dump弁開ランプ(C架台) | | | | | | [ON] | | | | OFF　ON | | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | | OFF　ON | |
| 18 | ダンプタンク積算補給水量 | | | | | |  | | | | ℓ | | | ℓ | | ℓ | | ℓ | | ℓ | | ℓ | | ℓ | |
| 19 | ダンプタンク水電気伝導度 | | | | | | [10S／cm以下] | | | | S／cm | | | S／cm | | S／cm | | S／cm | | S／cm | | S／cm | | S／cm | |
| 20 | ヒーター電源 | | | | | | [OFF] | | | | ON　OFF | | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | | ON　OFF | |
| 21 | 制御室照明(1回路) | | | | | | [Yes] | | | | No　Yes | | | No　Yes | | No　Yes | | No　Yes | | No　Yes | | No　Yes | | No　Yes | |
| 22 | 廃液タンク漏水(目視確認) | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | 核物質及び設備等の異常の  有無と連絡(CAS室 Tel.2675) | | | | | | [無] | | | [済] | 有　無 | | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 | 有　無 | 済 |
| 24 | 終了時刻 | | | | | |  | | | | ： | | | ： | | ： | | ： | | ： | | ： | | ： | |
| 中管室長 | | 主任技術者 | ＣＡ部長 | ＣＡ副部 | ＣＡ副部 |  | |  |  | | 備考 |  | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  | |